**沈阳体育学院**

**招标文件**

**项目名称：****沈阳体育学院武术体操馆南侧广场改造工程**

**项目编号：****SYTY 20210601**

**编制文件单位：国有资产管理中心**

**编制时间：2021年6月2日**

**招标公告**

沈阳体育学院对武术体操馆南侧广场改造工程 (招标项目编号：SYTY20210601)项目进行招标，欢迎符合资格条件的投标人参加本次招标活动。

1. **项目内容**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 包号 | 项目内容及要求 | 拦标价(元) |
| 1 | （一）武术体操馆南侧广场改造1.拆除原有地上物外排，达到施工标准。含步道砖、鹅卵石路、碎石、水稳层、功能井盖及残土外排等。2.新铺装步道砖路面及边石，含路床碾压、水稳、步道砖、雨花石铺装；同时新作大理石井盖等。3.梅花桩维修做旧处理，梅花桩柱头缠绕麻绳，梅花桩柱头虎纹装饰（样式见图1）并且在投标时带样品1件（不带样品投标无效）等。（二）本工程为包工包料，固定综合单价合同。若施工中发生工程量变更，以最终审计造价为工程总价，予以结算。（三）对已有建筑及校园内已有设施及道路进行保护，造成破坏由施工方进行修复，费用包含在投标报价中。（四）投标报价综合单价包含设计、人工、机械、制作、安装、措施等相关费用，投标人投标时不得超过拦标价格，超过此价格为废标。 | 70,000.00 |

**图一**



**二、合格投标人的资格条件**

1.具有独立法人资质并承担民事责任的能力；

2.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.本项目仅面向中小微企业；

4.建筑三级（含）以上或装饰二级（含）以上施工资质。

**三、踏勘及时间：自行踏勘。**

**四、工期：**签订合同后5天内完成(按照辽宁省相关要求做好防控工作)

**五、保质期限：**质保贰年。

**六、付款方式及质保金留取**

竣工验收合格后支付合同总价97%；余款3%作为质保金，2年期满后无质量问题支付质保金（无利息）。

**七、招标文件发放时间及投标书要求**

（一）招标文件即日起自行下载

（二）投标书要求

1.投标文件于2021年6月7日11:00前加盖密封章后，携带样品1件送至沈阳体育学院国有资产管理中心。

2.标书有下列情况之一者无效：

①标函未密封；

②标函字迹模糊，辨认不清；

③标函未盖投标单位公章；

④未按指定时间投报标函。

**八、采购单位地址和联系方式**

采购单位：沈阳体育学院

地址：沈阳市苏家屯区金钱松东路36号

联系人：迟老师 联系电话：024-89166670

项目联系人：王老师 联系电话：024-89166669

国有资产管理中心

2021年6月02日

**第一章 招标项目基本内容及要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 内容 |
| 项目名称 | 沈阳体育学院武术体操馆南侧广场改造工程 |
| 项目编号 | SYTY 20210601 |
| 采购单位 | 沈阳体育学院 |
| 采购方式 | 询价采购 |
| 评审方法 | 最低价评标法 |
| 合格供应商的资格条件 | 1.具有独立法人资质并承担民事责任的能力；2.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；3.本项目仅面向中小微企业；4.建筑三级（含）以上或装饰二级（含）以上施工资质。 |
| 项目内容 | （一）武术体操馆南侧广场改造1.拆除原有地上物外排，达到施工标准。含步道砖、鹅卵石路、碎石、水稳层、功能井盖及残土外排等。2.新铺装步道砖路面及边石，含路床碾压、水稳、步道砖、雨花石铺装；同时新作大理石井盖等。3.梅花桩维修做旧处理，梅花桩柱头缠绕麻绳，梅花桩柱头虎纹装饰（样式见图1）并且在投标时带样品1件（不带样品投标无效）等。（二）本工程为包工包料，固定综合单价合同。若施工中发生工程量变更，以最终审计造价为工程总价，予以结算。（三）对已有建筑及校园内已有设施及道路进行保护，造成破坏由施工方进行修复，费用包含在投标报价中。（四）投标报价综合单价包含设计、人工、机械、制作、安装、措施等相关费用，投标人投标时不得超过拦标价格，超过此价格为废标。 |
| 付款方式 | 竣工验收合格后支付合同总价97%；余款3%作为质保金，2年期满后无质量问题支付质保金（无利息）。 |
| 质保期 | 二年 |
| 领取招标文件时间 | 招标文件即日起自行下载 |
| 工期 | 签订合同后5天内完成(按照辽宁省相关要求做好防控工作) |
| 递交投标文件时间及地点 | 投标文件于2021年6月2日11:00前加盖密封章后，携带样品1件送至沈阳体育学院国有资产管理中心。 |
| 报价文件份数 | 正本份数：1份；副本份数：1份 |
| 采购单位答疑 | 联系人：王老师 电话**024-89166669** |

**第二章投标文件内容及格式**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| 投标文件的外封面、封口、封皮及目录 | 投标文件的外封面及封口 | 1 | 1-1 |
| 投标文件的封皮 | 2 | 1-2 |
| 资格性证明材料 | 投标人法人营业执照副本（复印件，经过上年度有效年检) | 3 | 2 |
| 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 |
| 开标日前六个月内任一个月的依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证（复印件盖章） |
| 中小企业声明函 |  |
| 投标报价响应表 | 4 |

**重要提示：**

1.投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须提供该材料的复印件。

2．投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。投标人在装订投标文件时，应严格按照本表中“投标文件装订顺序”进行装订。

格式1

**投标文件外封面、封口格式**

封面格式：

|  |  |
| --- | --- |
| 收件人：**投标文件（正本）**所投包号：第包招标项目名称：招标文件编号：投标人名称（公章）： | 收件人：**投标文件（副本）**所投包号：第包招标项目名称：招标文件编号：投标人名称（公章）： |

封口格式：

|  |
| --- |
| ——于  年 月 日  时之前不准启封（公章）—— |

格式2

**沈阳体育学院**

**投标文件**

**招标项目名称：**

**招标项目编号：**

**投标人名称 ：**

**格式3-1**

**法定代表人身份证明书**

（法定代表人参加投标的，出具此证明书）

法定代表人姓名在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是我公司全称的法定代表人。现就参加采购代理机构名称组织的采购项目采购项目名称（项目编号）的投标签署投标文件。

特此证明。

|  |
| --- |
| **（※此处请粘贴法定代表人身份证****复印件※）** |

联系方式：办公电话手机

公司名称：（加盖公章）

年 月 日

格式3-2

**法定代表人授权委托书**

（授权代表人参加投标的，出具此授权委托书）

委托单位名称：

法定代表人：（签字：）

身份证号码：住所地：

受委托人：（签字：）

身份证号码：

工作单位：住所地：

联系方式：办公电话手机

现委托受委托人为本公司的合法代理人，参加你单位组织的招标活动。

委托代理权限如下：代为参加并签署采购项目名称

（项目编号）的投标文件；代为签订政府采购合同以及处理政府采购合同的执行、完成、服务和保修等相关事宜；代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于年月日签字生效，无转委托，特此声明。

|  |
| --- |
| **（※此处请粘贴授权代表人身份证复印件※）** |

委托单位名称：

年月日

格式4

**投标报价表（**报价包含所有费用）

|  |
| --- |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：武术体操馆南广场改造 | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 人工费+机械费 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 041001002001 | 拆除人行道 块料面层 | 1、拆除原有砖2、满足设计规范及建设方技术标准要求 | 100m2 | 2.5813 |  |  |  |
| 2 | 041001003001 | 人工拆除基层 碎(砾)石 厚15cm内 | 1、拆除原有水稳层2、满足设计规范及建设方技术标准要求 | 100m2 | 2.5813 |  |  |  |
| 3 | 011616001003 | 建筑垃圾外运 运距1000m以内 | 1、垃圾外运2、运距自行考虑3、满足设计规范及建设方技术标准要求 | 10m3 | 5.1626 |  |  |  |
| 4 | 040104003001 | 反铲挖掘机挖一般土方 一、二类土 | 1、挖土方2、满足设计规范及建设方技术标准要求 | 1000m3 | 0.155 |  |  |  |
| 5 | 010104006007 | 自卸汽车运土方 运距≤1km | 1、土方外运2、运距自行考虑3、满足设计规范及建设方技术标准要求 | 10m3 | 9.3 |  |  |  |
| 6 | 040202001001 | 路床整形 路床碾压检验 | 1、基层压实2、满足设计规范及建设方技术标准要求 | 100m2 | 2.5813 |  |  |  |
| 7 | 040202031004 | 厂拌水泥稳定碎石 水泥含量5% 厚度15cm | 1、水泥稳定碎石2、包含运输，养生3、满足设计规范及建设方技术标准要求 | 100m2 | 2.5813 |  |  |  |
| 8 | 040204002020 | 人行道块料铺设 普通型砖 水泥砂浆 | 1、换新步道砖2、满足设计规范及建设方技术标准要求 | 100m2 | 2.5813 |  |  |  |
| 9 | 041001003007 | 人工拆除基层 毛(块)石 厚20cm内 | 1、毛石基层清除2、满足设计规范及建设方技术标准要求 | 100m2 | 0.518728 |  |  |  |
| 10 | 050201001023 | 园路块料路面 雨花石路面 (雨花石1~3cm) 素墁 | 1、彩色基石2、满足设计规范及建设方技术标准要求 | m2 | 51.8728 |  |  |  |
| 11 | 050201003008 | 路牙铺设 花岗石边石 侧石安装 | 1、树池边石2、满足设计规范及建设方技术标准要求 | m | 28 |  |  |  |
| 12 | 050201003003 | 路牙铺设 花岗石边石 侧石安装 | 1、广场边石2、满足设计规范及建设方技术标准要求 | m | 73.922 |  |  |  |
| 13 | 010401011003 | 检查井盖、座安装 铸铁井盖、座 | 1、原有圆形井盖改为方形大理石井盖，一周带钢圈2、满足设计规范及建设方技术标准要求 | 10套 | 0.7 |  |  |  |
| 14 | 050307004001 | 塑松(杉)树皮 | 1、梅花桩做旧2、满足设计规范及建设方技术标准要求 | 10m2 | 3.54192 |  |  |  |
| 15 | 012001001080 | 树木支撑 草绳绕树干 胸径 ≤5cm | 1、梅花桩麻绳2、满足设计规范及建设方技术标准要求 | 米 | 885.48 |  |  |  |
| 16 | 01B002 | 梅花桩虎纹装饰 | 1、梅花桩虎纹装饰2、满足设计规范及建设方技术标准要求 | 个 | 12 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 合 计 |  |  |