沈阳体育学院

招标文件

**项目名称:沈阳体育学院南门等处浮雕修复喷漆工程**

**项目编号：****SYTY20220806**

**编制文件单位：国有资产管理中心**

**招标公告**

沈阳体育学院对南门等处浮雕修复喷漆工程项目(项目编号：SYTY20220806）进行招标，欢迎符合资格条件的投标人参加本次招标活动。

**一、项目内容**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 包号 | 项目内容及要求 | 拦标价(元) |
| 1 | (一)校南北门、校名、浮雕、校内人像重新修饰方案1.对锈蚀、起皮部位进行角磨除锈，对开裂处进行焊补、氟碳漆专业腻子找平，并做打磨处理。2.喷涂环氧富锌底漆1遍（干膜厚度不低于75μm，含锌50%），环氧云铁中间漆1遍（双组分2型，干膜厚度不低于75μm），交联型氟树脂2遍涂料（双组分2型，干膜厚度不低于75μm）。3.恢复雕塑本身原有的艺术效果，在原固有色基础上逐层上色，人物采用渐变手法明暗过度细腻柔和，背景用干刮法做出肌理效果，刮出的线条锋利有劲，衬托出运动健儿的速度和力量，同时也丰富了整体画面，达到校方使用要求。4、对“走向世界”人像进行漏洞修补，维修保养。5、中标单位需向采购人提供3套不同色系的效果图，供采购人参考。（二）施工维修说明1.投标单位应根据招标方提出的技术要求，制定详细的改造方案，且能够在规定工期时限内，完成相应改造内容。2.招标清单中有列项、工程量与实际不一致时，施工单位应及时提出，如不提出，则认为对招标清单中所列项及工程量的认可，在工程结算中不予增加。当工程量清单与技术要求不一致时，以要求较严格为准。3.本工程施工期为20天，需按甲方要求进行封闭施工，垃圾日清外运，费用包含在投标报价中。4.对已有校园内物品、设备设施及道路进行保护，若因施工造成损坏，由施工方进行修复，费用包含在投标报价中。5.施工方应设现场临时防护设施（包括但不限于围挡、公示牌、消防架、消防箱等临时设立的安全防护设施）并设专职安全人员进行警戒管理。因上述措施不完善造成安全施工事故的，由中标人承担全部责任，甲方不承担任何责任。6.投标方应充分考虑施工过程中，因疫情防控需要可能造成成本增加，费用包含在投标报价中，中标后，甲方不再追加因疫情原因引起的任何费用。7.中标单位在施工过程中，应严格遵守省、市、区及沈阳体育学院新冠肺炎疫情防控管理规定。8.对不了解该项目情况单位或个人，可提前组织现场踏勘。 | 85,000.00 |

**二、合格投标人的资格条件**

1.具有独立法人资质并承担民事责任的能力；

2.投标人需具有建筑工程施工总承包三级以上（含三级）资质或装饰二级以上（含二级）施工资质；

3.本项目仅面向中小微企业。

**三、评标办法：**最低价评标法

**四、施工工期**：20日（自签订合同之日起计算）

**五、质保期二年**

**六、付款方式**

工程竣工验收合格后，学院一次性支付签约合同价的97%工程款（供应商需提供签约合同金额的97%工程款的等额普通增值税发票），留取审定金额的3%工程款为质保金，质保期满2年无质量问题支付全部剩余质保金（无息）。

**七、招标文件发放时间地点及投标书要求**

（一）招标文件从即日起自行下载。

（二）投标书要求

投标文件含纸质正本份数1份；纸质副本份数1份；**电子文档 1份（投标文件正本的连续性PDF扫描件存储到U盘）**加盖密封章后于2022年8月17日10:00时前送至沈阳体育学院国有资产管理中心

（三）标书有下列情况之一者无效：

1.标函未密封；

2.标函字迹模糊，辨认不清；

3.标函未盖投标单位公章；

4.未按指定时间投报标函。

**八、采购单位地址和联系方式**

项目施工地址：沈阳市苏家屯区金钱松东路36号

联 系 人：迟老师 联系电话：13940016790

项目联系人：刘老师   联系电话：89166669

国有资产管理中心

2022年8月12日

**第一章 招标项目基本内容及要求**

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **内 容** |
| **项目名称** | 沈阳体育学院南门等处浮雕修复喷漆工程 |
| **项目编号** | SYTY20220806 |
| **采购单位** | 沈阳体育学院 |
| **采购方式** | 院内招标 |
| **评审方法** | 最低价评标法 |
| **合格供应商的资格条件** | 1.具有独立法人资质并承担民事责任的能力；2.投标人需具有建筑工程施工总承包三级以上（含三级）资质或装饰二级以上（含二级）施工资质；3.本项目仅面向中小微企业。 |
| **项目内容** | 详见招标公告 |
| **付款方式** | 工程竣工验收合格后，学院一次性支付合同总价的97%工程款（供应商需提供签约合同金额的97%工程款的等额普通增值税发票），留取审定金额的3%工程款为质保金，质保期满2年无质量问题支付全部剩余质保金（无息）。 |
| **质保期** | 二年 |
| **施工期**： | 20日内（自签订合同之日起计算） |
| **领取招标文件****时间** | 招标文件从即日起自行下载 |
| **递交投标文件时间及地点** | 投标文件加盖密封章后于2022年8月17日10:00时前送至沈阳体育学院国有资产管理中心 |
| **报价文件份数** | 正本1份；副本1份；**电子文档1份（投标文件正本的连续性PDF扫描件存储到U盘）** |
| **采购单位答疑** | 刘老师 联系电话：89166669  |

**第二章 投标文件内容及格式**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **项目及审核内容** | **格式** | **装订顺序** |
| 投标文件的外封面、封口、封皮及目录 | 投标文件的外封面及封口 | 1 | 1-1 |
| 投标文件的封皮 | 2 | 1-2 |
| 资格性证明材料 | 投标人法人营业执照副本（复印件，经过上年度有效年检) |  | 2 |
| 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 | 3 | 3 |
| 中小微企业声明函 |  | 4 |
| 投标报价响应表 | 4 |

**重要提示：**

1.投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须提供该材料的复印件。

2．投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。投标人在装订投标文件时，应严格按照本表中“投标文件装订顺序”进行装订。

格式1

**投标文件外封面、封口格式**

封面格式：

|  |  |
| --- | --- |
| 收件人： **投标文件（正本）**所投包号：第包招标项目名称： 招标文件编号：投标人名称（公章）： | 收件人：**投标文件（副本）**所投包号：第 包招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： |

封口格式：

|  |
| --- |
| ——于   年  月  日   时之前不准启封（公章）—— |

格式2

**沈阳体育学院**

**投标文件**

**项目名称：**

**项目编号：**

**投标人名称 ：**

 **格式3-1**

**法定代表人身份证明书**

（法定代表人参加投标的，出具此证明书）

法定代表人姓名 在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是我 公司全称 的法定代表人。现就参加 采购代理机构名称 组织的采购项目 采购项目名称 （项目编号）的投标签署投标文件。

特此证明。

|  |
| --- |
| **（※此处请粘贴法定代表人身份证****复印件※）** |

公 司 名 称：（加盖公章）

 年 月 日

格式3-2

**法定代表人授权委托书**

（授权代表人参加投标的，出具此授权委托书）

委托单位名称：

法定代表人： （签字： ）

身份证号码： 住所地：

受委托人： （签字： ）

身份证号码：

工作单位： 住所地：

联系方式：办公电话 手机

现委托 受委托人 为本公司的合法代理人，参加你单位组织的招标活动。

委托代理权限如下：代为参加并签署 采购项目名称

（项目编号 ）的投标文件；代为签订政府采购合同以及处理政府采购合同的执行、完成、服务和保修等相关事宜；代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于 年 月 日签字生效，无转委托，特此声明。

|  |
| --- |
| **（※此处请粘贴授权代表人身份证复印件※）** |

委托单位名称：

年 月 日

格式4

**报价清单**

**（报价包含本项目发生的所有费用）**

**工程量清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|
|
| 　 | 　 | 整个项目 | 　 | 　 | 　 |
| 1 | 011508004008 | 金属字除锈、重新修饰 | 1. 校门口金属字除锈、重新修饰；2、锈蚀起皮部位除锈处理，开裂处进行焊补。角磨打磨抛光，氟碳漆专业腻子找平，并做打磨处理。3、喷涂环氧富锌底漆1遍（干膜厚度不低于75μm，含锌50%），环氧云铁中间漆1遍（双组分2型，干膜厚度不低于75μm），交联型氟树脂2遍涂料（双组分2型，干膜厚度不低于75μm）。4、恢复雕塑本身原有的艺术效果，在原固有色基础上逐层上色，人物采用渐变手法明暗过度细腻柔和，背景用干刮法做出肌理效果，刮出的线条锋利有劲，衬托出运动健儿的速度和力量，同时也丰富了整体画面，达到校方使用要求。

5、对“走向世界”人像进行漏洞修补，维修保养。6、施工过程中需要搭架子等措施结合项目实际情况在单价中综合考虑； | 10个 | 1.2 |
| 2 | 010607002002 | 浮雕除锈、重新装饰 | 1、校门口浮雕除锈、重新修饰；2、锈蚀起皮部位除锈处理，开裂处进行焊补。角磨打磨抛光，氟碳漆专业腻子找平，并做打磨处理。3、喷涂环氧富锌底漆1遍（干膜厚度不低于75μm，含锌50%），环氧云铁中间漆1遍（双组分2型，干膜厚度不低于75μm），交联型氟树脂2遍涂料（双组分2型，干膜厚度不低于75μm）。4、恢复雕塑本身原有的艺术效果，在原固有色基础上逐层上色，人物采用渐变手法明暗过度细腻柔和，背景用干刮法做出肌理效果，刮出的线条锋利有劲，衬托出运动健儿的速度和力量，同时也丰富了整体画面。5、施工过程中需要搭架子等措施结合项目实际情况在单价中综合考虑； | 10m2 | 33.935 |