沈阳体育学院

招标文件

**项目名称:篮排球馆升降梯购置（二次）**

**项目编号：****SYTY20220611**

**编制文件单位：国有资产管理中心**

**招标公告**

沈阳体育学院对篮排球馆升降梯购置（二次）项目(项目编号：SYTY20220611）进行招标，欢迎符合资格条件的投标人参加本次招标活动。

**一、项目内容**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 包号 | 项目内容及要求 | 拦标价(元) |
| 1 | ★（一）升降梯设备要求1.所投升降梯为双桅柱升降平台，采用高强度航空铝型材精制而成，使升降平台偏转和摆动极小，工作台面大、稳定性好、运转灵活、推行方便。2.升降梯生产企业具有CE安全认证证书；3.所投产品应采用国际知名品牌泵阀，具备专业机构产品质量检测报告；所投产品有保险公司承保的保单（不低于两年的保险期限承诺）。并提供采购人后续保险所需相应资料，有承诺材料；4.升降梯要求配有管路防裂阀；配有倾斜警告装置；设有漏电和过载保护装置；5.所投升降梯具备专业机构产品质量检测报告。★（二）升降梯具体参数要求1.最大工作高度不低于(≥)14m；2.最大平台高度不低于(≥)12m；3.安全工作载荷：200KG；4.安全防撞系统：智能自动全方位感应防止碰撞系统，同时造作台有明显的声光警告装置提醒操作者。5.整机尺寸：1848×850×2000mm6.支腿展开尺寸：W×L，1954×22597.操作方式：设备配置下控、遥控方式方便高空作业人员操作设备，省时高效。8.工作平台尺寸:1500×630×1100mm9.最小离地间隙:0.06m10.轴距不小于1.44m11.起升电机：220V/1.5kw/24v直流升降机12.升降速度：3-5m/min13.材质：采用高强度优质铝合金材料，Q235钢板加厚底盘14.最大工作人数：2人15.轮胎：前轮8寸 后轮7寸16.台面材料：40×20×1.517.矩管：≥5mm18.油缸:国际知名品牌19.泵站:国内知名品牌如：鞍山力盛20.支杆材料:铝合金，厚度≥6.5mm21.电器:遥控控制配电箱22.密封圈：原装进口且持久耐用23.整机重量不低于750KG★（三）质量及售后服务要求1．本项目要求质保服务期限为24个月（自设备到货并完成调试运行及验收合格之日开始计算）。2．在项目实施过程中及售后服务期内，投标方需承诺指定专人负责与用户保持长期的联系与服务，投标文件要有相应承诺及人员配备。3.因现场情况特殊，需要整机拆解，搬运至学校篮排球馆二楼现场组装。依据原厂新设备的质保服务条件要求，必须由生产商派遣专业技术人员负责拆卸组装的原则，投标人需提供响应此项要求的承诺书，承诺书内容要包括以下内容：1.生产商派遣专业技术人员现场组装设备；2.新设备现场组装调试完成后生产商能够出具组装后产品质量及安全性合格的证明文件。 4．在售后服务期（质保期）内若出现负责人变更的情况，原负责人承担连带责任。★（四）其他说明事项 1．施工过程中发生一切安全事故由中标方承担，投标方不得对招标方或第三方财物造成损失，否则按原价赔偿；不得影响其他施工项目的顺利进行，否则按违约处理。2．该项目投标文件中的项目负责人即为现场负责人，未经得招标人许可，不得更换现场项目负责人。否则招标人有权按照中标价款的10%进行扣款。3．施工用电、用水的接点由招标方提供，具体用电、用水及管线由投标方自行解决，请投标方综合考虑报价。4．中标价即合同价，投标方不得以任何理由要求提高合同价款。报价中已包含材料、人工、税金、运输、管理、措施、配套等一切费用。5.中标方必须保证严格落实省、市、区及学校下发的疫情防控要求：包括入校施工人员的行程管理、体温监测、核酸检测报告等。 | 65,000.00 |

**二、合格投标人的资格条件**

1.具有独立法人资质并承担民事责任的能力；

2.投标人所投产品生产商需具备有效的质量管理体系认证证书；

3.投标人需具有良好信用记录（提供有效信用证明材料并加盖公章或官网可查提供查询截图加盖公章）；

4.投标人所投产品具有保险公司承保的保单；不低于两年的保险期限承诺。并提供学院后续保险所需相应资料，有承诺材料；

5.本项目仅面向中小微企业，投标人须为中小微企业（提供承诺函或相关证明材料并加盖公章）

**三、评标办法：**最低价评标法

**四、供货周期**：30日内（自签订合同之日起计算）

**五、付款方式：**经学校验收合格后支付合同总价的100%。

**六、质量保证期：**产品质保期2年（至验收合格之日起计算，质保期内免费上门维修维护）

**七、招标文件发放时间地点及投标书要求**

（一）招标文件从即日起自行下载。

（二）投标书要求

投标文件含纸质正本份数1份；纸质副本份数1份；**电子文档 1份（投标文件正本的连续性PDF扫描件存储到U盘）**加盖密封章后于2022年8月23日10:00时前送至沈阳体育学院国有资产管理中心

（三）标书有下列情况之一者无效：

1.标函未密封；

2.标函字迹模糊，辨认不清；

3.标函未盖投标单位公章；

4.未按指定时间投报标函。

（四）经评标委员会认定有围标、串标等违规行为的，按废标处理，并将相应供应商列入投标黑名单处理。

**七、采购单位地址和联系方式**

采购单位：沈阳体育学院

联 系 人：迟老师 联系电话：13940016790

项目联系人：李老师 联系电话：8916 6671

项目施工地址：沈阳市苏家屯区金钱松东路36号

国有资产管理中心

2022年8月18日

**第一章 招标项目基本内容及要求**

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **内 容** |
| **项目名称** | 沈阳体育学院对篮排球馆升降梯购置（二次） |
| **项目编号** | SYTY20220611 |
| **采购单位** | 沈阳体育学院 |
| **采购方式** | 校内招标 |
| **评审方法** | 最低价评标法 |
| **合格供应商的资格条件** | 1.具有独立法人资质并承担民事责任的能力；2.投标人所投产品生产商需具备有效的质量管理体系认证证书；3.投标人需具有良好信用记录（提供有效信用证明材料并加盖公章或官网可查提供查询截图加盖公章）；4.投标人所投产品具有保险公司承保的保单；不低于两年的保险期限承诺。并提供学院后续保险所需相应资料，有承诺材料；5.本项目仅面向中小微企业，投标人须为中小微企业（提供承诺函或相关证明材料并加盖公章） |
| **项目内容** | 详见招标公告 |
| **付款方式** | 经学校验收合格后支付合同总价的100%。 |
| **质保期** | 产品质保期2年（至验收合格之日起计算，质保期内免费上门维修维护） |
| **供货周期**： | 30日内（自签订合同之日起计算） |
| **领取招标文件****时间** | 招标文件从即日起自行下载 |
| **递交投标文件时间及地点** | 投标文件加盖密封章后于2022年8月23日10:00时前送至沈阳体育学院国有资产管理中心 |
| **报价文件份数** | 正本1份；副本1份；**电子文档1份（投标文件正本的连续性PDF扫描件存储到U盘）** |
| **采购单位答疑** | 联系人：李老师 电话：8916 6671  |

**第二章 投标文件内容及格式**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **项目及审核内容** | **格式** | **装订顺序** |
| 投标文件的外封面、封口、封皮及目录 | 投标文件的外封面及封口 | 1 | 1-1 |
| 投标文件的封皮 | 2 | 1-2 |
| 资格性证明材料 | 投标人法人营业执照副本（复印件，经过上年度有效年检) |  | 2 |
| 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 | 3 | 3 |
| 投标人无关联声明及无围标串标行为承诺书 |  | 4 |
| 投标报价响应表 | 4 |

**重要提示：**

1.投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须提供该材料的复印件。

2．投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。投标人在装订投标文件时，应严格按照本表中“投标文件装订顺序”进行装订。

格式1

**投标文件外封面、封口格式**

封面格式：

|  |  |
| --- | --- |
| 收件人： **投标文件（正本）**所投包号：第包招标项目名称： 招标文件编号：投标人名称（公章）： | 收件人：**投标文件（副本）**所投包号：第 包招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： |

封口格式：

|  |
| --- |
| ——于   年  月  日   时之前不准启封（公章）—— |

格式2

**沈阳体育学院**

**投标文件**

**项目名称：**

**项目编号：**

**投标人名称 ：**

 **格式3-1**

**法定代表人身份证明书**

（法定代表人参加投标的，出具此证明书）

法定代表人姓名 在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是我 公司全称 的法定代表人。现就参加 采购代理机构名称 组织的采购项目 采购项目名称 （项目编号）的投标签署投标文件。

特此证明。

|  |
| --- |
| **（※此处请粘贴法定代表人身份证****复印件※）** |

公 司 名 称：（加盖公章）

 年 月 日

格式3-2

**法定代表人授权委托书**

（授权代表人参加投标的，出具此授权委托书）

委托单位名称：

法定代表人： （签字： ）

身份证号码： 住所地：

受委托人： （签字： ）

身份证号码：

工作单位： 住所地：

联系方式：办公电话 手机

现委托 受委托人 为本公司的合法代理人，参加你单位组织的招标活动。

委托代理权限如下：代为参加并签署 采购项目名称

（项目编号 ）的投标文件；代为签订政府采购合同以及处理政府采购合同的执行、完成、服务和保修等相关事宜；代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于 年 月 日签字生效，无转委托，特此声明。

|  |
| --- |
| **（※此处请粘贴授权代表人身份证复印件※）** |

委托单位名称：

年 月 日

**技术规格偏离表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购文件要求**重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。** | 响应文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| ★1.升降梯生产企业具有CE安全认证证书； | 提供生产企业CE安全认证证书复印件并加盖公章 |  |  | 未提供材料视为负偏离 |
| ★2.所投产品具有保险公司承保的保单 | 提供保单复印件并加盖公章 |  |  | 未提供材料视为负偏离 |
| ★3.承诺对本次供货的产品提供投保服务且保险期不低于两年（即为招标人采购的产品购买2年及以上保险，且此费用包含在投标报价中）；并提供采购人后续投保所需的相应技术资料。  | 响应文件中需提供承诺书。 |  |  | 未提供承诺书视为负偏离 |
| ★4因现场情况特殊，需要整机拆解，搬运至学校篮排球馆二楼现场组装。依据原厂新设备的质保服务条件要求，必须由生产商派遣专业技术人员负责拆卸组装的原则，投标人需提供响应此项要求的承诺书，承诺书内容要包括以下内容：1.生产商派遣专业技术人员现场组装设备；2.新设备现场组装调试完成后生产商能够出具组装后产品质量及安全性合格的证明文件。  | 响应文件中需提供承诺书并加盖生产商公章。 |  |  | 未提供承诺书视为负偏离 |
| ★5.提供所投升降梯具备专业机构出具的产品质量检测报告。 | 提供复印件件并加盖公章 |  |  | 未提供材料视为负偏离 |
| ★升降梯设备要求★1.所投升降梯为双桅柱升降平台，采用高强度航空铝型材精制而成，使升降平台偏转和摆动极小，工作台面大、稳定性好、运转灵活、推行方便。 ★2.所投产品应采用国际知名品牌泵阀，具备专业机构产品质量检测报告；★3.升降梯要求配有管路防裂阀；配有倾斜警告装置；设有漏电和过载保护装置；★升降梯具体参数要求1.最大工作高度不低于(≥)14m；2.最大平台高度不低于(≥)12m；3.安全工作载荷：200KG；4.安全防撞系统：智能自动全方位感应防止碰撞系统，同时造作台有明显的声光警告装置提醒操作者。5.整机尺寸：1848×850×2000mm6.支腿展开尺寸：W×L，1954×22597.操作方式：设备配置下控、遥控方式方便高空作业人员操作设备，省时高效。8.工作平台尺寸:1500×630×1100mm9.最小离地间隙:0.06m10.轴距不小于1.44m11.起升电机：220V/1.5kw/24v直流升降机12.升降速度：3-5m/min13.材质：采用高强度优质铝合金材料，Q235钢板加厚底盘14.最大工作人数：2人15.轮胎：前轮8寸 后轮7寸16.台面材料：40×20×1.517.矩管：≥5mm18.油缸:国际知名品牌19.泵站:国内知名品牌如：鞍山力盛20.支杆材料:铝合金，厚度≥6.5mm21.电器:遥控控制配电箱22.密封圈：原装进口且持久耐用23.整机重量不低于750KG | 提供产品样册或生产商(加盖生产商公章)出具的设备技术参数表 |  |  | 未提供材料视为负偏离 |
| ★质量及售后服务要求1．本项目要求质保服务期限为24个月（自设备到货并完成调试运行及验收合格之日开始计算）。2．在项目实施过程中及售后服务期内，投标方需承诺指定专人负责与用户保持长期的联系与服务，投标文件要有相应承诺及人员配备。3.因现场情况特殊，需要整机拆解，搬运至学校篮排球馆二楼现场组装，必须由厂家派遣的专业技术人员负责组装。4．在售后服务期（质保期）内若出现负责人变更的情况，原负责人承担连带责任。★其他说明事项 1．施工过程中发生一切安全事故由中标方承担，投标方不得对招标方或第三方财物造成损失，否则按原价赔偿；不得影响其他施工项目的顺利进行，否则按违约处理。2．该项目投标文件中的项目负责人即为现场负责人，未经得招标人许可，不得更换现场项目负责人。否则招标人有权按照中标价款的10%进行扣款。3．施工用电、用水的接点由招标方提供，具体用电、用水及管线由投标方自行解决，请投标方综合考虑报价。4．中标价即合同价，投标方不得以任何理由要求提高合同价款。报价中已包含材料、人工、税金、运输、管理、措施、配套等一切费用。5.中标方必须保证严格落实省、市、区及学校下发的疫情防控要求：包括入校施工人员的行程管理、体温监测、核酸检测报告等。 |  |  |  |  |

格式4

**报价清单**

**（报价包含本项目发生的所有费用）**