**沈阳体育学院**

**招标文件**

**招标项目名称：沈阳体育学院污水井、化粪池清掏工程**

**招标文件编号：****SYTY 20210611**

**编制文件单位：国有资产管理中心**

**招标公告**

沈阳体育学院对污水井、化粪池清掏工程(项目编号：SYTY20210611）项目进行招标，欢迎符合资格条件的投标人参加本次招标活动。

**一、项目内容**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 包号 | 项目内容及要求 | 拦标价(元) |
| 1 | （一）工程内容1.污水井清掏183口；2.校园内雨水井清掏（含雨水箅）257口；3.化粪池清掏22口，污水池清掏6口；4.疏通堵塞管线为300米；5.消防及生活给水井污泥清运45口。6.学校南门西侧市政管线清掏40米。7.老校区老干办吸污车清污4车。（二）污水井、化粪池、给水井、污水站清掏及部分污水管线疏通作业规定1.污水井、化粪池的清理须使用机械吸粪机来清除内部的粪便、杂物、垃圾及其他异物，辅助使用人力。2.污水井、化粪池、雨水井、给水井内的杂物、垃圾及其他异物一次性全部清理干净，不留死角。3.化粪池内清理的粪便污水、污渍清运必须及时并妥善处理。4.验收标准为化粪池及集油池内无漂浮物、无污物、无异物、无沉淀物。5.在清理粪便的过程中，必须采取相应的安全防护措施，严防人员中毒或陷入水中。6.化粪池井盖打开后工作人员不得离开现场，清理完毕后，必须重新盖好井盖，以防行人掉入井内发生意外。7.将粪便收集到运转车辆时，应保持转运作业的紧密衔接，不得将粪罐、粪桶、手推粪车等设施设备停放在主要道路上。8.运送粪便的车辆必须完好、整洁，车体无粪迹污物。装载粪便的容器应密封性好，运输过程中应无滴漏、洒落，车走后场地必须及时清理干净。9.清理出的粪便、污物、污水、残土必须由中标方及时运送出校园以外，并禁止排放在学院大门、围墙、校园外主干道路附近。10、堵塞管线疏通要分段进行，不留死角。（三）、质量要求1．正常使用情况下要求质保12个月（自竣工验收合格之日开始计算）。2．在项目实施过程中及售后服务期内，项目投标人需承诺指定专人负责与用户保持长期的联系与服务。3．若化粪池、污水井发生质量问题，如粪便、污水外溢、管道堵塞或造成现有管道损害等情况，中标方须在12小时内无条件进行免费清掏及维护，否则按违约处理。4．在售后服务期（质保期）内若出现负责人变更的情况，原负责人承担连带责任。（四）、其他说明事项 1．必须查勘现场，查勘时间为 月 日，投标人报名后联系招标方查勘现场，其他时间概不接待，不勘察现场者不接受投标（以签字登记为准）。2．施工工期为30天。3．中标方必须保证施工现场安全、环境卫生清洁，清理出的粪便、漂浮物、残土、杂物必须及时运出校园之外，由中标方负责运送处理。4．出具不低于招标文件要求的完整施工方案，无施工方案者视为废标。5．施工过程中发生一切安全事故由中标方承担，中标方不得对招标方或第三方财物造成损失，否则按原价赔偿；不得影响其他施工项目的顺利进行，否则按违约处理。6．施工过程应遵守招标方管理，应充分考虑到高校办学的特殊性，不得影响招标方的正常教学与生活。7．该项目投标文件中的项目负责人即为现场负责人，未经得招标人许可，不得更换现场项目负责人。否则招标人有权按照中标价款的10%进行扣款。8．施工用电、用水的接点由招标方提供，具体用电、用水连接及管线由投标方自行解决，请个投标方综合考虑报价。9．中标价即合同价，中标方不得以任何理由要求提高合同价款。报价中已包含材料、人工、税金、运输、管理、措施、配套等一切费用。 | 48,000.00 |

**二、合格投标人的资格条件**

1.投标人应具备独立的法人资格，具有相应资质并具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（报名时验证营业执照副本原件、提供授权委托书原件，加盖公章的营业执照副本复印件编入投标文件）。

2．投标人必须具有良好的售后服务保障体系。

3．近三年没有因骗取中标或严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题。

4．投标人近三年内有过上述工程施工的成功经验（报名时验证合同原件，加盖公章的复印件编入投标文件）。

5．其他见《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

**三、工期：**见项目内容及要求

**四、承包方式：**包工包料，总价包死。

**五、质量要求：合格**

**六、踏勘情况：2021年6月29日上午10:00**

**组织集中踏勘联系人：**李老师 电话：8916 6671

**七、付款方式及质保金**

工程竣工验收合格后支付总价97%，余款3%作为质保金一年后无质量问题付清（无息）。

**八、招标文件发放时间地点及投标书要求**

（一）招标文件从即日起自行下载。

（二）投标书要求

1.投标文件于2021年7月1日上午11:00前加盖密封章后送至沈阳体院国有资产管理中心。

2.标书有下列情况之一者无效：

①标函未密封；

②标函字迹模糊，辨认不清；

③标函未盖投标单位公章和法人章；

④未按指定时间投报标函。

**十、采购单位地址和联系方式**

联 系 人：迟老师 电话：8916 6670

项目联系人：李老师 电话：8916 6671

项目施工地址：沈阳市苏家屯区金钱松东路36号

国有资产管理中心

2021年6月28日

**第一章 招标项目基本内容及要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 内 容 |
| 项目名称 | 沈阳体育学院污水井、化粪池清掏工程 |
| 项目编号 | SYTY20210611 |
| 采购单位 | 沈阳体育学院 |
| 采购方式 | 院内招标 |
| 评审方法 | 最低价评标法 |
| 合格供应商的资格条件 | 1.投标人应具备独立的法人资格，具有相应资质并具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（报名时验证营业执照副本原件、提供授权委托书原件，加盖公章的营业执照副本复印件编入投标文件）。2．投标人必须具有良好的售后服务保障体系。3．近三年没有因骗取中标或严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题。4．投标人近三年内有过上述工程施工的成功经验（报名时验证合同原件，加盖公章的复印件编入投标文件）。5．其他《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。 |
| 项目内容 | （一）工程内容1.污水井清掏183口；2.校园内雨水井清掏（含雨水箅）257口；3.化粪池清掏22口，污水池清掏6口；4.疏通堵塞管线为300米；5.消防及生活给水井污泥清运45口。6.学校南门西侧市政管线清掏40米。7.老校区老干办吸污车清污4车。（二）污水井、化粪池、给水井、污水站清掏及部分污水管线疏通作业规定1.污水井、化粪池的清理须使用机械吸粪机来清除内部的粪便、杂物、垃圾及其他异物，辅助使用人力。2.污水井、化粪池、雨水井、给水井内的杂物、垃圾及其他异物一次性全部清理干净，不留死角。3.化粪池内清理的粪便污水、污渍清运必须及时并妥善处理。4.验收标准为化粪池及集油池内无漂浮物、无污物、无异物、无沉淀物。5.在清理粪便的过程中，必须采取相应的安全防护措施，严防人员中毒或陷入水中。6.化粪池井盖打开后工作人员不得离开现场，清理完毕后，必须重新盖好井盖，以防行人掉入井内发生意外。7.将粪便收集到运转车辆时，应保持转运作业的紧密衔接，不得将粪罐、粪桶、手推粪车等设施设备停放在主要道路上。8.运送粪便的车辆必须完好、整洁，车体无粪迹污物。装载粪便的容器应密封性好，运输过程中应无滴漏、洒落，车走后场地必须及时清理干净。9.清理出的粪便、污物、污水、残土必须由中标方及时运送出校园以外，并禁止排放在学院大门、围墙、校园外主干道路附近。10、堵塞管线疏通要分段进行，不留死角。（三）、质量要求1．正常使用情况下要求质保12个月（自竣工验收合格之日开始计算）。2．在项目实施过程中及售后服务期内，项目投标人需承诺指定专人负责与用户保持长期的联系与服务。3．若化粪池、污水井发生质量问题，如粪便、污水外溢、管道堵塞或造成现有管道损害等情况，中标方须在12小时内无条件进行免费清掏及维护，否则按违约处理。4．在售后服务期（质保期）内若出现负责人变更的情况，原负责人承担连带责任。（四）、其他说明事项 1．必须查勘现场，查勘时间为 月 日，投标人报名后联系招标方查勘现场，其他时间概不接待，不勘察现场者不接受投标（以签字登记为准）。2．施工工期为30天。3．中标方必须保证施工现场安全、环境卫生清洁，清理出的粪便、漂浮物、残土、杂物必须及时运出校园之外，由中标方负责运送处理。4．出具不低于招标文件要求的完整施工方案，无施工方案者视为废标。5．施工过程中发生一切安全事故由中标方承担，中标方不得对招标方或第三方财物造成损失，否则按原价赔偿；不得影响其他施工项目的顺利进行，否则按违约处理。6．施工过程应遵守招标方管理，应充分考虑到高校办学的特殊性，不得影响招标方的正常教学与生活。7．该项目投标文件中的项目负责人即为现场负责人，未经得招标人许可，不得更换现场项目负责人。否则招标人有权按照中标价款的10%进行扣款。8．施工用电、用水的接点由招标方提供，具体用电、用水连接及管线由投标方自行解决，请个投标方综合考虑报价。9．中标价即合同价，中标方不得以任何理由要求提高合同价款。报价中已包含材料、人工、税金、运输、管理、措施、配套等一切费用。 |
| 付款方式 | 工程竣工验收合格后，学院一次性支付合同总价97%工程款；余款3%为质保金，一年期满后无质量问题支付质保金（无息）。 |
| 领招标文件时间 | 招标文件从即日起自行下载 |
| 递交投标文件时间及地点 | 投标文件于7月1日上午11:00前加盖密封章后送至国有资产管理中心。 |
| 报价文件份数 | 正本的份数：1份；副本的份数：1份 |
| 采购单位 | 联系人：迟老师 电话：89166670 |
| 采购单位答疑 | 联系人：李老师 电话：89166671 |

**第二章 投标文件内容及格式**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| 投标文件的外封面、封口、封皮及目录 | 投标文件的外封面及封口 | 1 | 1-1 |
| 投标文件的封皮 | 2 | 1-2 |
| 资格性证明材料 | 投标人法人营业执照副本（复印件，经过上年度有效年检) |  | 2 |
| 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 | 3 |
| 开标日前六个月内任一个月的依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证（复印件） |  |
|

|  |
| --- |
| 1.投标人必须出具具有良好的售后服务保障体系证明材料。2.出具近三年没有因骗取中标或严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题的证明材料。3．出具投标人近三年内有过上述工程施工的成功经验的证明材料。4. 出具不低于招标文件要求的完整施工方案，无施工方案者视为废标。（以上三条加盖公章 编入投标文件）。 |

 |  |
| 投标报价响应表 | 4 |

**重要提示：**

1.投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须提供该材料的复印件。

2．投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。投标人在装订投标文件时，应严格按照本表中“投标文件装订顺序”进行装订。

格式1

**投标文件外封面、封口格式**

封面格式：

|  |  |
| --- | --- |
| 收件人： **投标文件（正本）**所投包号：第包招标项目名称： 招标文件编号：投标人名称（公章）： | 收件人：**投标文件（副本）**所投包号：第 包招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： |

封口格式：

|  |
| --- |
| ——于   年  月  日   时之前不准启封（公章）—— |

格式2

**沈阳体育学院**

**投标文件**

**招标项目名称：**

**招标项目编号：**

**投标人名称 ：**

 **格式3-1**

**法定代表人身份证明书**

（法定代表人参加投标的，出具此证明书）

法定代表人姓名 在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是我 公司全称 的法定代表人。现就参加 采购代理机构名称 组织的采购项目 采购项目名称 （项目编号）的投标签署投标文件。

特此证明。

|  |
| --- |
| **（※此处请粘贴法定代表人身份证****复印件※）** |

联系方式：办公电话 手机

公 司 名 称：（加盖公章）

 年 月 日

格式3-2

**法定代表人授权委托书**

（授权代表人参加投标的，出具此授权委托书）

委托单位名称：

法定代表人： （签字： ）

身份证号码： 住所地：

受委托人： （签字： ）

身份证号码：

工作单位： 住所地：

联系方式：办公电话 手机

现委托 受委托人 为本公司的合法代理人，参加你单位组织的招标活动。

委托代理权限如下：代为参加并签署 采购项目名称

（项目编号 ）的投标文件；代为签订政府采购合同以及处理政府采购合同的执行、完成、服务和保修等相关事宜；代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于 年 月 日签字生效，无转委托，特此声明。

|  |
| --- |
| **（※此处请粘贴授权代表人身份证复印件※）** |

委托单位名称：

年 月 日

格式4

报价清单样式

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 化粪池 | 22 | 口 |  |  |
| 污水井 | 183 | 口 |  |  |
| 消防及给水井 | 45 | 口 |  |  |
| 堵塞管线 | 300 | 米 |  |  |
| 污水站 | 6 | 口 |  |  |
| 校园内雨水井（含雨水箅） | 257 | 口 |  |  |
| 南门西侧市政管线清掏40米 | 1 | 项 |  |  |
| 老校区老干办吸污车清污 | 4 | 车 |  |  |
| 合 计 |  |