**沈阳体育学院**

 **招标文件**

**项目名称：沈阳体育学院采购安全训练跨栏**

**项目编号：****SYTY20210912**

**编制文件单位：国有资产管理中心**

**招标公告**

沈阳体育学院采购“安全训练跨栏”项目(招标项目编号SYTY:20210912）进行招标，欢迎符合资格条件的投标人参加本次招标活动。

1. **项目内容及技术要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **器材名称** | **单位** | **数量** | **技术参数** |
| **1** | 安全训练跨栏 | **个** | **60** | E:\My Documents\21年有关材料（210101）\10-采购招标有关材料\田径跨栏器材采购有关材料（210927）\安全训练跨栏2.jpg(图片供参考)1.产品要求：两侧立柱外管插在主体立柱上，双手握住两边立柱刻泵，可调节升降高度。2.产品规格：跨栏架可调节高度为762,838,914,991,1067（mm）（高度允许误差±3mm）3.跨栏架主要由底部方管，立柱以及栏板等组成。底部方管60mm×40mm的优质钢管，立柱采用φ32mm的钢管，升降管采用φ38mm钢管。栏板为中间分开型，内置不锈钢管，外套高密度海绵套筒。管材均采用专用钢型材，无配重。4.产品重量：重约8.5kg5.所有钢制件均经除锈，磷化后在自动喷涂线上喷塑，产品具有耐酸碱，耐湿热，抗老化等特点，能适合潮湿和酸雨环境，产品涂料均不含有毒元素，避免损害使用者健康。6.此产品横杆可前后摆动，提高训练的安全性。 |

**拦 标 价：3.00万元**

**二、合格投标人的资格条件**

(一)投标人须在中华人民共和国合法注册、具有独立法人资格；

(二)有能力提供本项目所要求产品及服务的生产厂家及经销商。

**三、招标文件发放时间及投标书要求**

(一) 招标文件即日起自行下载。

(二) 投标书要求

投标文件于**10月12日上午11：00**前加盖密封章后送至沈阳体院国有资产管理中心。

（三）标书有下列情况之一者无效：

1.标函未密封；

2.标函字迹模糊，辨认不清；

3.标函未盖投标单位公章；

4.未按指定时间投报标函。

**四、付款方式**

中标方按合同供货后，经沈阳体育学院使用部门验收合格后全额付款。

**五、报价**

报价含运费、税费等全部费用。

**六、采购单位地址和联系方式**

地址：沈阳市苏家屯区金钱松东路36号

联系人：迟老师 联系电话：8916 6670

项目答疑人：崔老师 联系电话：8916 6367

国有资产管理中心

2021年10月7日

**第一章 招标项目基本内容及要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 内 容 |
| 项目名称 | 沈阳体育学院采购安全训练跨栏 |
| 项目编号 | SYTY20210912 |
| 采购单位 | 沈阳体育学院 |
| 采购方式 | 院内招标 |
| 评审方法 | 最低价评标法 |
| 合格供应商的资格条件 | (一)投标人须在中华人民共和国合法注册、具有独立法人资格；(二)有能力提供本项目所要求产品及服务的生产厂家及经销商。 |
| 项目内容 | 详见招标公告 |
| 付款方式 | 中标方按合同供货后，经沈阳体育学院使用部门验收合格后全额付款 |
| 报 价 | 报价含运费、税费等全部费用 |
| 领取招标文件时间 | 招标文件从即日起自行下载 |
| 递交投标文件时间及地点 | 投标文件于10月12日上午11:00前加盖密封章后送至沈阳体育学院国有资产管理中心 |
| 报价文件份数 | 正本的份数：1份；副本的份数：1份 |
| 采购单位 | 联系人：迟老师 电话：89166670 |
| 项目答疑 | 联系人：崔老师 电话：89166367 |

**第二章 投标文件内容及格式**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| 投标文件的外封面、封口、封皮及目录 | 投标文件的外封面及封口 | 1 | 1-1 |
| 投标文件的封皮 | 2 | 1-2 |
| 资格性证明材料 | 投标人法人营业执照副本（复印件，经过上年度有效年检) |  | 2 |
| 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 | 3 |
| 服务需求响应表 | 4 |
| 投标报价响应表 | 5 |  |

**重要提示：**

1.投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须提供该材料的复印件。

2．投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。投标人在装订投标文件时，应严格按照本表中“投标文件装订顺序”进行装订。

格式1

**投标文件外封面、封口格式**

封面格式：

|  |  |
| --- | --- |
| 收件人： **投标文件（正本）**所投包号：第包招标项目名称： 招标文件编号：投标人名称（公章）： | 收件人：**投标文件（副本）**所投包号：第 包招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： |

封口格式：

|  |
| --- |
| ——于   年  月  日   时之前不准启封（公章）—— |

格式2

**沈阳体育学院**

 **投 标 文 件**

**招标项目名称：**

**招标项目编号：**

**投标人名称 ：**

 **格式3-1**

**法定代表人身份证明书**

（法定代表人参加投标的，出具此证明书）

法定代表人姓名 在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是我 公司全称 的法定代表人。现就参加 采购代理机构名称 组织的采购项目 采购项目名称 （项目编号）的投标签署投标文件。

特此证明。

|  |
| --- |
| **（※此处请粘贴法定代表人身份证****复印件※）** |

联系方式：办公电话 手机

公 司 名 称：（加盖公章）

 年 月 日

格式3-2

**法定代表人授权委托书**

（授权代表人参加投标的，出具此授权委托书）

委托单位名称：

法定代表人： （**签字：** ）

身份证号码： 住所地：

受委托人： （**签字：**  ）

身份证号码：

工作单位： 住所地：

联系方式：办公电话 手机

现委托 受委托人 为本公司的合法代理人，参加你单位组织的招标活动。

委托代理权限如下：代为参加并签署 采购项目名称

（项目编号 ）的投标文件；代为签订政府采购合同以及处理政府采购合同的执行、完成、服务和保修等相关事宜；代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于 年 月 日签字生效，无转委托，特此声明。

|  |
| --- |
| **（※此处请粘贴授权代表人身份证复印件※）** |

委托单位名称：

年 月 日

格式4

**服务需求响应表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购文件要求**重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。** | 响应文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| **★**1.产品要求：两侧立柱外管插在主体立柱上，双手握住两边立柱刻泵，可调节升降高度。 |  |  |  |  |
| **★**2.产品规格：跨栏架可调节高度为762,838,914,991,1067（mm）（高度允许误差±3mm） |  |  |  |  |
| **★**3.跨栏架主要由底部方管，立柱以及栏板等组成。底部方管60mm×40mm的优质钢管，立柱采用φ32mm的钢管，升降管采用φ38mm钢管。栏板为中间分开型，内置不锈钢管，外套高密度海绵套筒。管材均采用专用钢型材，无配重。 |  |  |  |  |
| **★**4.产品重量：重约8.5kg |  |  |  |  |
| **★**5.所有钢制件均经除锈，磷化后在自动喷涂线上喷塑，产品具有耐酸碱，耐湿热，抗老化等特点，能适合潮湿和酸雨环境，产品涂料均不含有毒元素，避免损害使用者健康。 |  |  |  |  |
| **★**6.此产品横杆可前后摆动，提高训练的安全性。 |  |  |  |  |

格式5

**报价单**(可自制)

加盖单位公章

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **器材名称** | **单位** | **数量** | **报 价（元）** |
| **1** | 安全训练跨栏 | **个** | **60** |  |

注：报价含运费、税费等所有费用。